1 Schiedel Ofensystem KINGFIRE GRANDE S,
mit Energiespar-Schornsteinsystem ABSOLUT

Hocheffizienter Kamineinsatz mit dreiseitiger Sichtscheibe, für Holzfeuerung in raumluftunabhängiger Betriebsweise, geeignet für KfW-Effizienzhäuser und für Passivhäuser.
Bestehend aus einem Spezial-Betonschacht mit Sichtbetonoberfläche
und einem DINplus-geprüften Kamineinsatz mit einem Feuerraum aus Schamotte und patentierter, selbstschließender Feuerraumtür mit Scheiben- Spülluftsystem (Unterdruck im Aufstellraum max. 8 Pa), gemäß
Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-43.12-256.

Sowie dem Energiespar-Schornsteinsystem ABSOLUT mit Thermo-Luftzug. Zweischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem mit integrierter Wärmedämmung und W3G-Profilrohren in Montagebauweise. Bestehend aus planparallel geformten 0,33 m hohen Compound-Mantelsteinen mit integrierter Wärmedämmung aus Schaumbeton, 1,33 m hohen keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr.
DIBt Berlin Z-7.1-3454.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers zu versetzen.

* 1. Ofensystem KINGFIRE GRANDE S

1.1.1 **....... St.** **Schiedel KINGFIRE GRANDE S**

Technische Daten:
Brennstoffe Scheitholz
Brennstoffmenge 1,6 kg/h
Nennwärmeleistung 7,5 kW
Wirkungsgrad 82,3 %
CO (13 Vol.% O2) 0,056 Vol.%

Abgasmassenstrom 6,72 g/s
Abgastemperatur 225 °C

Notwendiger Förderdruck 12 Pa

Außenmaße Betonschacht:
(L x B): 55 x 60 cm, erforderliche Deckenaussparung 70 x 70 cm

Bauhöhen Betonschacht, inkl. Aufstellfüße - bitte ankreuzen:
□ 2,86 m □ 2,96 m

Sockelerhöhung 14 cm für Betonschacht - bitte ankreuzen:
□ 0,14 m

Ofen-Aufstellung nur als Raumteiler möglich - bitte Rückwand ankreuzen:
□ angrenzende Gebäude-Rückwand: Wandstärke bis max. 20 cm
□ angrenzende Gebäude-Rückwand: Wandstärke > 20 cm bis max. 50 cm

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2 Schornsteinsystem

1.2.1 **......... stgm.** **Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug**
(empf. Mindest-Schornsteinhöhe ≥ 2,66 m)

Typ: ABS 18-TL
Lichter Ø 18 cm
mit Thermo-Luftzug (wärmegedämmt)
Außenmaß 36 x 50 cm

 1 Anlage, bestehend aus:

1 **ABSOLUT Montage-Box**, inkl. Versetzmittel, Abströmkonus
und ABSOLUT-Regenhaube als Schutz gegen Schlagregen)

1 **Thermo-Trennstein** aus hochdichtem Blähglas, für die vertikale, thermische Entkoppelung des Schornsteins am Dachdurchgang
(Einbau auf Höhe der obersten Dämmebene)

1 **Zuluft-Kopfplatte** aus korrosionsbeständigem Edelstahl,
inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3 Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern

und auszuführen:

1.3.1 **...... St.** **Obere Putztür** komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.2 **...... St.** **Obere** **Revisionstür**, Blower-Door dicht, für den Thermo-Luftzug

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.3 **...... St.** **Bewehrungs-Set** zur statischen biegesteifen Absicherung
des Schornsteins unter und über Dach. Bewehrungshöhe über
2 Einspannstellen (Schornsteinhalter / Betondecken) – bitte ankreuzen:
□ 4,0 m □ 6,0 m

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.4 **...... St.** **Schornsteinhalter Standard** als oberste statische Abstützung,
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

Alternativposition:

1.3.5 **...... St.** **Schornsteinhalter verstärkt** als oberste statische Abstützung,
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

 Alternativposition:

1.3.6 **...... St.** **Stülpkopf** aus Faserbeton in Strukturnachbildung, als Zuschlag,
Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung
an die Dachschräge.
Struktur: ..............................
Farbe: .....................
Höhe: ................ cm

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

 Alternativposition:

1.3.7 **........ m²** **örtliche Schornsteinkopfverkleidung** als ............................

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.8 **...... Set** **Versetzschlaufen**

zum Anheben und Versetzen des KINGFIRE-Betonschachts.
Set: 4 Stück

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

 Summe:

 ges. MwSt.:

 Gesamt: