1. Schiedel SEK-PARAT **Geschosshohe Elemente**

Dreischaliges Luft-Abgas-Schornsteinsystem mit konzentrischer Zuluft-führung, Wärmedämmung und Schamotte-Innenrohren als geschosshohe Fertigelemente.  
  
Bestehend aus 0,33 m hohen Schiedel Leichtbeton-Mantelsteinen mit Luftkanälen und Konnektoren, Mineralwoll-Dämmung und 0,33 m hohen Schamotte-Innenrohren, gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.  
Geeignet für alle Brennstoffe und Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C, Unterdruckbetrieb) bei trockener Betriebsweise, raumluftunabhängig und raumluftabhängig.  
  
Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1 Schornsteinsystem

1.1.1 **.......... stgm.** **Schiedel SEK-PARAT**  
(Gesamthöhe)  
  
Typ: SEP...........  
Lichter Ø ........... cm  
Außenmaß 40 x 40 cm  
  
1 Anlage, bestehend aus:  
  
1 **PARAT-Set** für Fußteil und Mündung, bestehend aus:  
• Fußteil (mit Blower-Door dichter Putztür und Kondensattür, Putztür-anschluss, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohradapter DN 40  
Versetzmittel, 1 Abströmkonus  
  
1 **Rauchrohranschluss 90°,** mit Blower-Door dichter Frontplatte,   
inkl. Putzring und Putzträger  
  
1 **Zuluft-Kopfplatte** nach Wahl,   
aus korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:  
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)  
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)  
.......... Überstand 15 cm (Verschieferung)  
   
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2 Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern und auszuführen:

1.2.1 **...... St.** **Örtlicher Anschluss des Wasserablaufs** (HT-Rohr, DN 40)  
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251.

1.2.2 **...... St.** **Thermo-Fußplatte** aus hochdichtem Blähglas, als Zuschlag,   
Einbau auf der Bodenplatte, als vertikale thermische Entkoppelung,  
max. Anlagenhöhe <15 m (ab OK. Thermo-Fußplatte)

1.2.3 **...... St.** **Obere Putztür** komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag.

1.2.4 **........ stgm.** **Biegesteife Ausführung** als Zuschlag, werkseitige korrosions-  
geschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente.

1.2.5 **...... St.** **Schornsteinhalter** als oberste statische Abstützung, bitte ankreuzen:  
□ Standard □ verstärkt □ 45° über Eck

1.2.6 **...... St.** **Regenhaube** als Schutz gegen Schlagregen,  
für lichten Ø ........... cm.  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: